OKŁADZINY ŚCIENNE   PCV 
ROZMIAR 44/58CM

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH (PŁYTEK PCV)
Z NADRUKAMI OZDOBNYMI LUB BEZ NADRUKU.

Podłoże  pod  okładziny  ścienne   powinno  być  w  miarę  możliwości  równe , gładkie , suche i stabilne.
Montaż  okładzin ściennych  jest  prosty  i nie  wymaga  od osoby  montującej  specjalnych umiejętności.

Sam montaż okładzin ściennych polega  na odpowiednim  dopasowaniu (docięciu) płytki do powierzchni, do której ma być przyklejona, 
a  następnie posmarowaniu klejem fug wystających na stronie przyklejanej na całej szerokości i długości fug znajdujących się na okładzinie ściennej
(przy wzorach płytek o dużej gęstości fug można pominąć w smarowaniu klejem część fug)  a  następnie równomiernie i lekko docisnąć do powierzchni ściany.  
Pamiętać należy żeby proces montażu odbywał się w temperaturze dodatniej.

Prosimy nie smarować powierzchni po między fugami jest to zbyteczne
 i niepotrzebne.

Do klejenia okładzin ściennych najlepiej używać kleju polimerowego lub innego o podobnych właściwościach.

Do mycia okładzin prosimy używać wilgotnej ściereczki zamoczonej w wodzie 
UWAGA!!! nie używać detergentów lub innych środków chemicznych które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć  strukturę płytki  lub jej powierzchnie.
Unikać  wysokich temperatur  wskutek których  powierzchnia okładzin może ulec odkształceniu.